(module SAW_B3725_EPCOS (layer F.Cu) (tedit 50953917)
  (fp_text reference SAW_B3725_EPCOS (at 0 2.99974) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -0.0508 -2.79908) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.19888 -0.7493) (size 0.59944 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.12522) (size 0.59944 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.19888 -1.12522) (size 0.59944 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.19888 1.12522) (size 0.59944 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1.12522) (size 0.59944 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.19888 1.12522) (size 0.59944 0.7493) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
