(module SBR (layer F.Cu) (tedit 58300B5A)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 2.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SBR (at -0.025 -2.35) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.55 -0.92) (size 1.4 1.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.55 0.92) (size 1.4 1.39) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.43 0) (size 4.86 3.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
