(module SDCARD-ALPS (layer F.Cu) (tedit 50082E81)
  (descr "SD/MMC connector push/push reverse mount")
  (tags "SD SDCARD MMC")
  (clearance 0.09906)
  (fp_text reference SDCARD-ALPS (at 0.14986 27.09926) (layer F.SilkS))
  (fp_text value P** (at 0 19.34972) (layer F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -12.00912 28.01874) (size 1.09982 1.09982) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12.00912 28.01874) (size 1.09982 1.09982) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad SH4 smd rect (at 14.01572 27.91968) (size 1.12014 2.70002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH3 smd rect (at -14.01572 27.91968) (size 1.12014 2.70002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH2 smd rect (at -11.75512 -0.14986) (size 2.4003 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 8.9789 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 7.97814 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6.97738 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 5.97916 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 4.9784 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.97764 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -4.6228 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.62204 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.62382 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.62306 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.6223 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.37592 0) (size 0.8001 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH1 smd rect (at 12.27582 -0.14986) (size 1.39954 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
