(module SIL0008E (layer F.Cu) (tedit 58CC4908)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SIL0008E (at 0 -2.225) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -1.2) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 -0.4) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.6 0.4) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.6 1.2) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 1.2) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.6 0.4) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.6 -0.4) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.6 -1.2) (size 0.7 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.5 0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.5 0) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
