(module SM0402 (layer F.Cu) (tedit 525315A8)
  (tags "SM0402 0402")
  (attr smd)
  (fp_text reference C35 (at -1.39192 -0.28448 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 100nF (at 0 -0.7366) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.44958 0) (size 0.39878 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.44958 0) (size 0.39878 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd\chip_cms.wrl
    (at (xyz 0 0 0.002))
    (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
