(module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 58E4393F)
  (tags "0805 SM0805")
  (attr smd)
  (fp_text reference Ref** (at 0 -1.2954) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 1.4224) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/chip_cms.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
