(module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 50FA0934)
  (attr smd)
  (fp_text reference SM1206 (at 0 1.8542) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 -1.7018) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/chip_cms.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
