(module SM1210 (layer F.Cu) (tedit 58E438DD)
  (tags "CMS SM")
  (attr smd)
  (fp_text reference SM1210 (at 0 2.159) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 -1.9812) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.524 0) (size 1.27 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.524 0) (size 1.27 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/chip_cms.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.17 0.2 0.17))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
