(module SM2010 (layer F.Cu) (tedit 58E43907)
  (tags "CMS SM")
  (attr smd)
  (fp_text reference SM2010 (at 0 -0.5842) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.2606) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.4003 0) (size 1.80086 2.70002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.4003 0) (size 1.80086 2.70002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd\chip_smd_pol_wide.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.35 0.35 0.35))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
