(module SMA_Antena (layer F.Cu) (tedit 5363B3D7)
  (tags SMA)
  (fp_text reference SMA_ANT (at -0.00508 -4.51104) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Val** (at -0.00508 4.50596) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.8 1.8) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
