(module SMB_DO-214AA (layer F.Cu) (tedit 58E43A38)
  (fp_text reference SMB/DO-214AA (at 0 3.03784) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.98704) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0) (size 1.8 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 1.8 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
