(module SO16W (layer F.Cu) (tedit 4280704F)
  (descr "Module CMS SOJ 16 pins tres large")
  (tags "CMS SOJ")
  (attr smd)
  (fp_text reference SO16W (at 0.254 -0.889) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0.127 2.286) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -5.08) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_so16.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.5 0.6 0.5))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
