(module SODIMM200 (layer F.Cu) (tedit 5089683A)
  (descr "JAE-CONNECTOR SO-DIMM 200 CONNECTOR")
  (tags "JAE-CONNECTOR SO-DIMM 200 CONNECTOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference JAE-MM50-200B*-* (at 2.98958 0.4826) (layer F.SilkS))
  (fp_text value >NAME (at -36.449 0.635 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user >VALUE (at 36.449 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at -32.02432 1.89738 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 199 (at 31.05658 1.09474 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 41 (at -16.42364 1.6891 90) (layer F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 33.401 0) (size 1.00076 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -31.6484 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -31.33852 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -31.04896 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -30.73908 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -30.44952 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -30.13964 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -29.84754 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -29.53766 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -29.2481 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -28.93822 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -28.64866 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -28.33878 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -28.04922 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -27.73934 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -27.44978 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -27.1399 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -26.8478 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -26.53792 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -26.24836 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -25.93848 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -25.64892 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -25.33904 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -25.04948 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -24.7396 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -24.4475 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -24.13762 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -23.84806 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -23.53818 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -23.24862 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -22.93874 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -22.64918 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -22.3393 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -22.04974 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -21.73986 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -21.44776 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -21.13788 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -20.84832 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -20.53844 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -20.24888 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -19.939 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -16.03756 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -15.73784 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -15.44828 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -15.1384 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -14.84884 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -14.53896 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -14.2494 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -13.93952 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -13.64996 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -13.33754 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -13.04798 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -12.7381 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at -12.44854 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -12.13866 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -11.8491 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -11.53922 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -11.24966 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at -10.93978 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at -10.64768 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at -10.3378 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at -10.04824 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at -9.73836 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at -9.4488 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at -9.13892 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at -8.84936 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at -8.53948 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at -8.24992 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at -7.9375 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at -7.64794 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at -7.33806 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at -7.0485 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at -6.73862 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at -6.44906 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at -6.13918 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at -5.84962 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at -5.53974 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at -5.24764 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at -4.93776 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at -4.6482 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at -4.33832 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at -4.04876 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at -3.73888 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at -3.44932 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at -3.13944 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at -2.84988 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at -2.54 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at -2.2479 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at -1.93802 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at -1.64846 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at -1.33858 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at -1.04902 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at -0.73914 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at -0.44958 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at -0.1397 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at 0.14986 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at 0.45974 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at 0.7493 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at 1.05918 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at 1.34874 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at 1.65862 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd rect (at 1.94818 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd rect (at 2.25806 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd rect (at 2.54762 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd rect (at 2.8575 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd rect (at 3.1496 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd rect (at 3.45948 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd rect (at 3.74904 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd rect (at 4.05892 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd rect (at 4.34848 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd rect (at 4.65836 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd rect (at 4.94792 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd rect (at 5.2578 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd rect (at 5.5499 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd rect (at 5.85978 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd rect (at 6.14934 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd rect (at 6.45922 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd rect (at 6.74878 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd rect (at 7.05866 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd rect (at 7.34822 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd rect (at 7.6581 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 121 smd rect (at 7.94766 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 122 smd rect (at 8.25754 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 123 smd rect (at 8.54964 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 124 smd rect (at 8.85952 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 125 smd rect (at 9.14908 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 126 smd rect (at 9.45896 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 127 smd rect (at 9.74852 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 128 smd rect (at 10.0584 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 129 smd rect (at 10.34796 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 130 smd rect (at 10.65784 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 131 smd rect (at 10.94994 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 132 smd rect (at 11.25982 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 133 smd rect (at 11.54938 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 134 smd rect (at 11.85926 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 135 smd rect (at 12.14882 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 136 smd rect (at 12.4587 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 137 smd rect (at 12.74826 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 138 smd rect (at 13.05814 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 139 smd rect (at 13.3477 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 140 smd rect (at 13.65758 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 141 smd rect (at 13.94968 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 142 smd rect (at 14.25956 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 143 smd rect (at 14.54912 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 144 smd rect (at 14.859 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 145 smd rect (at 15.14856 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 146 smd rect (at 15.45844 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 147 smd rect (at 15.748 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 148 smd rect (at 16.05788 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 149 smd rect (at 16.34998 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 150 smd rect (at 16.65986 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 151 smd rect (at 16.94942 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 152 smd rect (at 17.2593 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 153 smd rect (at 17.54886 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 154 smd rect (at 17.85874 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 155 smd rect (at 18.1483 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 156 smd rect (at 18.45818 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 157 smd rect (at 18.74774 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 158 smd rect (at 19.05762 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 159 smd rect (at 19.34972 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 160 smd rect (at 19.6596 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 161 smd rect (at 19.94916 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 162 smd rect (at 20.25904 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 163 smd rect (at 20.5486 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 164 smd rect (at 20.85848 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 165 smd rect (at 21.14804 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 166 smd rect (at 21.45792 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 167 smd rect (at 21.74748 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 168 smd rect (at 22.0599 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 169 smd rect (at 22.34946 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 170 smd rect (at 22.65934 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 171 smd rect (at 22.9489 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 172 smd rect (at 23.25878 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 173 smd rect (at 23.54834 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 174 smd rect (at 23.85822 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 175 smd rect (at 24.14778 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 176 smd rect (at 24.45766 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 177 smd rect (at 24.74976 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 178 smd rect (at 25.05964 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 179 smd rect (at 25.3492 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 180 smd rect (at 25.65908 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 181 smd rect (at 25.94864 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 182 smd rect (at 26.25852 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 183 smd rect (at 26.54808 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 184 smd rect (at 26.85796 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 185 smd rect (at 27.14752 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 186 smd rect (at 27.45994 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 187 smd rect (at 27.7495 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 188 smd rect (at 28.05938 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 189 smd rect (at 28.34894 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 190 smd rect (at 28.65882 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 191 smd rect (at 28.94838 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 192 smd rect (at 29.25826 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 193 smd rect (at 29.54782 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 194 smd rect (at 29.8577 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 195 smd rect (at 30.1498 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 196 smd rect (at 30.45968 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 197 smd rect (at 30.74924 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 198 smd rect (at 31.05912 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 199 smd rect (at 31.34868 4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 200 smd rect (at 31.65856 -4.14782) (size 0.35814 2.09804) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P$20 smd rect (at -32.54756 -11.99896) (size 4.49834 4.59994) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P$20 smd rect (at 32.54756 -11.99896) (size 4.49834 4.59994) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -33.401 0) (size 1.50114 1.50114) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
