(module SOIC14 (layer F.Cu) (tedit 5246F2BE)
  (tags SOIC14)
  (attr smd)
  (fp_text reference SIOC14 (at 0.0254 -0.0254) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 5.12064 -0.13716 90) (layer F.SilkS))
  (pad 12 smd rect (at -1.27 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.27 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.54 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.54 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -3.81 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.27 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.54 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.81 2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 -2.55) (size 0.5 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
