(module SOIC8-W (layer F.Cu) (tedit 56BE0325)
  (tags SOIC)
  (attr smd)
  (fp_text reference SIOC8-W (at 0.05 -0.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 3.275 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.8) (size 0.6 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
