(module SOIC8 (layer F.Cu) (tedit 50FEFE25)
  (tags SOIC)
  (attr smd)
  (fp_text reference SIOC8 (at 0.0254 -0.0254) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 3.2004 -0.7874 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.69748) (size 0.59944 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
