(module SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 50FAA915)
  (tags SOT23-5)
  (fp_text reference SOT23-5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL (at 1.9304 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.30048) (size 0.55118 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.94996 -1.30048) (size 0.55118 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.94996 -1.30048) (size 0.55118 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.30048) (size 0.55118 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.30048) (size 0.55118 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT23_6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
