(module SOT353 (layer F.Cu) (tedit 50FEF9AF)
  (tags SOT353)
  (fp_text reference SOT353 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL (at 1.778 0) (layer F.SilkS))
  (pad 5 smd rect (at -0.65024 -0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65024 -0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65024 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.65024 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT23_6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
