(module SOT363 (layer F.Cu) (tedit 5253151B)
  (tags SOT363)
  (fp_text reference U3 (at 1.56464 -0.61976 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESD_ETHERNET_DUAL (at 1.778 0 90) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 6 smd rect (at -0.65024 -0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65024 -0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65024 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.65024 0.94996) (size 0.4191 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT23_6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
