(module SSOP-16 (layer F.Cu) (tedit 537B7339)
  (descr SSOP16pins)
  (tags "SSOP-16 SSOP16")
  (solder_paste_margin -0.05)
  (clearance 0.14986)
  (attr smd)
  (fp_text reference SSOP-16 (at -3.1496 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL*** (at 3.2258 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.2606 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6256 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.9652 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.3302 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.3302 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.9779 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.6256 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.2733 2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.2733 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.6256 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.9779 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.3302 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.3302 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.9779 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.6256 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.2733 -2.6924) (size 0.381 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_so16.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.25 0.35 0.25))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
