(module Socket_Thermocouple (layer F.Cu) (tedit 560A5AD8)
  (fp_text reference Socket_Thermocouple (at -0.00762 -5.96138) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -0.00762 -8.04418) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at -9.3599 -0.17272) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.95 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.95 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4 -10) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4 -10) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
