(module Solder_jumper (layer F.Cu) (tedit 52FA2F0B)
  (fp_text reference Solder_jumper (at 0.00508 4.03352) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0.00508 -3.81508) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
