(module Sub-SMA (layer F.Cu) (tedit 58300F34)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.875) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Sub-SMA (at -0.025 -1.75) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user + (at -1.925 1.3) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.55 0) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.55 0) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
