(module Switch_DPDT (layer F.Cu) (tedit 53C7C862)
  (fp_text reference Switch_DPDT (at 0.0127 4.572) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.0127 -4.572) (layer F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.5 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.5 0) (size 0.85 0.85) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.5 -2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.5 -2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.5 2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.5 2.85) (size 1 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
