(module TH4_LED_e1.27mm_d0.5mm (layer F.Cu) (tedit 57C9433A)
  (clearance 0.2)
  (fp_text reference TH4_LED_e1.27mm_d0.5mm (at 0.01524 4.07924) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -4.23164) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0.2) (size 1.1 1.1) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -0.2) (size 1.1 1.1) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 0.2) (size 1.1 1.1) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -0.2) (size 1.1 1.1) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
