(module TMB-6 (layer F.Cu) (tedit 56F3CC8E)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TMB-6 (at 0 -1.9) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -0.85) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 0) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.6 0.85) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.6 0.85) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 0) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.6 -0.85) (size 1.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
