(module TO-220AB_Vertical (layer F.Cu) (tedit 50FA856F)
  (descr "Boitier TO220AB")
  (tags "TR TO220")
  (fp_text reference TO220AB (at -3.175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.635 -6.35) (layer F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 -2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
