(module TRANSFO_55MC (layer F.Cu) (tedit 51D14548)
  (fp_text reference TRANSFO_55MC (at 0 6.2992) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -5.79882) (layer F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at 5.75056 -2.54) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.75056 0) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 5.75056 2.54) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.75056 2.54) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.75056 0) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.75056 -2.54) (size 1.6002 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
