(module TSSOP16 (layer F.Cu) (tedit 5249469D)
  (fp_text reference TSSOP16 (at 0 0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL (at 0 -0.762) (layer F.SilkS))
  (pad 9 smd rect (at 2.275 -3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.625 -3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.975 -3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.325 -3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.325 -3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.975 -3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.625 -3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.275 -3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.275 3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.625 3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.975 3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.325 3) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.325 3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.975 3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.625 3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.275 3 180) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/MSOP_8.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
