(module TSSOP38 (layer F.Cu) (tedit 5089A6F8)
  (descr "Module SMD LQFP 100 Pins")
  (tags "CMS LQFP")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference TSSOP38 (at 0 -4.5212) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 4.6228) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -4.4831 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.9751 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.4925 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.9845 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.4765 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.9939 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.4859 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.9779 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.4953 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.0127 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.5207 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.0287 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.5113 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.0193 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2.5273 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 3.0099 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 3.5179 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 4.0259 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 4.5085 2.9591 180) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 4.5339 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 4.0259 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.5433 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 3.0353 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 2.5273 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 2.0193 -2.9591) (size 0.254 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.5113 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 1.0033 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 0.5207 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 0.0127 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -0.4953 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -0.9779 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -1.4859 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -1.9939 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -2.4765 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -2.9845 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -3.4925 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -4.0005 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -4.4831 -2.9591 270) (size 1.016 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/TQFP_100.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
