(module TSSOP56 (layer F.Cu) (tedit 5089B3E8)
  (descr "Module SMD LQFP 100 Pins")
  (tags "CMS LQFP")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference TSSOP56 (at 0 -5.5372) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 5.6896) (layer F.SilkS))
  (pad 49 smd rect (at -3.2385 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -3.7465 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -4.2545 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -4.7371 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at -5.2451 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -5.7531 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -6.2611 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -6.7437 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -2.7305 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -2.2479 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -1.7399 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -1.2319 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -0.7239 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -0.2413 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 0.2667 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 0.7747 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 1.2573 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 1.7653 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6.7437 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.2357 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.7531 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.2451 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.7371 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.2545 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.7465 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.2385 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.7559 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.2479 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.7399 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.2319 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.7493 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.2413 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.2667 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.7493 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.2573 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.7653 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.2479 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.7559 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 3.2639 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.7465 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 4.2545 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 4.7625 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 5.2705 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 5.7785 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 6.2865 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 6.7691 3.7211 180) (size 0.254 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 6.7691 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 6.2611 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 5.7785 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 5.2705 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 4.7625 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 4.2799 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 3.7719 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 3.2639 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 2.7559 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 2.2733 -3.7211 270) (size 1.80086 0.254) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/TQFP_100.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
