(module UEXT5x2 (layer F.Cu) (tedit 525318BE)
  (descr CONNECTOR)
  (tags "CONNECTOR UEXT 5x2")
  (attr virtual)
  (fp_text reference P2 (at -0.0762 -5.90804) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Module_0 (at 0 5.9182 0.1) (layer B.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.50622 1.50622) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
)
