(module UFL_Hirose (layer F.Cu) (tedit 50959D73)
  (fp_text reference UFL_Hirose (at 0 3.55092) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.99974) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.47574 0) (size 1.04902 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.47574 0) (size 1.04902 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.524) (size 1.00076 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
