(module USB_A (layer F.Cu) (tedit 56E35561)
  (fp_text reference USB_A (at 7.62 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 7.62 -2.54) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -3.556) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 3.556) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.65 -6.3) (size 2.5 2.5) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.65 6.3) (size 2.5 2.5) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model connectors/usb_a_through_hole.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
