(module USB_A_Male_CMS (layer F.Cu) (tedit 52F973CE)
  (tags "USB Type A Male CMS")
  (fp_text reference USB_A_Male_CMS (at 0 7.0358) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.8288) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 9.3726 4.064) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.90042 2.49936) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.30124 2.49936) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at -3.50012 0) (size 1.09982 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.50012 0) (size 1.09982 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.00076 0) (size 1.09982 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.00076 0) (size 1.09982 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.30124 2.49936) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.90042 2.49936) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.49936) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
