(module USB_DOUBLE_A (layer F.Cu) (tedit 50CB5564)
  (fp_text reference USB_DOUBLE_A (at 8.509 10.3378) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 7.62 -2.54) (layer F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.96926 6.57098) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -2.96926 -6.57098) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.61874 3.47472) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -2.61874 0.9906) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -2.61874 -1.0414) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -2.61874 -3.52552) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -3.50012) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 3.50012) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.71018 -6.57098) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.71018 6.57098) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model connectors/usb_a_through_hole.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
