(module USB_micro_AB (layer F.Cu) (tedit 50083115)
  (descr "module CMS microUSB AB 5 pins")
  (tags "CMS Micro USB")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference microUSB (at 0 6.79958) (layer F.SilkS))
  (fp_text value P** (at 0 -1.80086) (layer F.SilkS))
  (fp_text user PCB_edge (at 9.19988 3.85064) (layer F.SilkS))
  (pad 7 smd rect (at 4.0005 2.55016) (size 1.99898 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.0005 2.55016) (size 1.99898 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.19888 2.55016) (size 1.89992 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.30048 0) (size 0.39878 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.30048 0) (size 0.39878 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 0.39878 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65024 0) (size 0.39878 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.19888 2.55016) (size 1.89992 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65024 0) (size 0.39878 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/SOT223.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
