(module USB_micro_AB_Picots (layer F.Cu) (tedit 52F973A8)
  (descr "module CMS microUSB AB 5 pins")
  (tags "CMS Micro USB")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference mUSB (at 6.223 0.6858) (layer F.SilkS))
  (fp_text value P** (at 0 -1.80086) (layer F.SilkS))
  (fp_text user PCB_edge (at 8.0518 3.8608) (layer F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.22504 -0.32512) (size 1.00076 1.00076) (drill 0.7493) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4.18846 2.85496) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.30048 0) (size 0.39878 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.30048 0) (size 0.39878 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 0.39878 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65024 0) (size 0.39878 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65024 0) (size 0.39878 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.18846 2.85496) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.22504 -0.32512) (size 1.00076 1.00076) (drill 0.7493) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model smd/SOT223.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
