(module VCNL4000 (layer F.Cu) (tedit 52531477)
  (fp_text reference U7 (at 2.93116 1.81864) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VCNL4000 (at -0.00508 -3.03784) (layer F.SilkS))
  (pad 9 smd rect (at 0 -1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.75 -1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.5 -1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 -1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.75 1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.7) (size 0.35 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.7 0.2) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.7 0.75) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
