(module VCSP50L1 (layer F.Cu) (tedit 5305FE4D)
  (fp_text reference VCSP50L1 (at -0.00508 1.53416) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -0.00508 -1.40208) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd rect (at -0.4 -0.4) (size 0.45 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at 0.4 -0.4) (size 0.45 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at -0.4 0.4) (size 0.45 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at 0.4 0.4) (size 0.45 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
