(module WCSP20_Oval (layer F.Cu) (tedit 553FC170)
  (clearance 0.08)
  (fp_text reference WCSP20 (at -0.00508 2.40792) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at -0.00508 -2.31648) (layer F.SilkS) hide)
  (pad E1 smd oval (at -0.8 1.05) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd oval (at -0.25 1.05) (size 0.2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd oval (at 0.25 1.05) (size 0.2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd oval (at 0.8 1.05) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd oval (at -0.8 0.5) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -0.25 0.5) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at 0.25 0.5) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd oval (at 0.8 0.5) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd oval (at -0.8 0) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -0.25 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0.25 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd oval (at 0.8 0) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd oval (at -0.8 -0.5) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -0.25 -0.5) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0.25 -0.5) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd oval (at 0.8 -0.5) (size 0.4 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd oval (at -0.8 -1.05) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd oval (at -0.25 -1.05) (size 0.2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd oval (at 0.25 -1.05) (size 0.2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd oval (at 0.8 -1) (size 0.4 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
