(module WS2812B (layer F.Cu) (tedit 57D0370A)
  (fp_text reference U14 (at -1.55 3.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WS2812B (at 0 -2.95) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2 -1.5) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2 1.5) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 1.5) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2 -1.5) (size 1.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
