(module XLR3_AC3FAH (layer F.Cu) (tedit 560A43D6)
  (fp_text reference XLR3_AC3FAH (at -0.02794 6.7564) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.0127 21.0312) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 12.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 17.15) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 13.34) (size 2.1 2.1) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
