(module pin_array_10x2_q (layer F.Cu) (tedit 57A7A238)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 10 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference pin_array_10x2_q (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -18 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -16 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -14 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -8 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0.01516 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 2 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 4 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 10 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 12 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 14 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 16 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 18 0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 20 -0.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
