(module pin_array_12x1 (layer F.Cu) (tedit 5097B7E4)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference pin_array_12x1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 0.0508) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
