(module pin_array_15x2 (layer F.Cu) (tedit 50887E5C)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 15 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference REF* (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value pin_array_15x2 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -17.7292 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -17.7292 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -5.0292 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -15.1892 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -2.4892 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -12.6492 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.0508 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -10.1092 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 2.5908 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.5692 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 5.1308 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -5.0292 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.6708 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -2.4892 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 10.2108 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0.0508 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 12.7508 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 2.5908 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 15.2908 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 5.1308 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at 17.8308 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.6708 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 10.2108 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 12.7508 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at 15.2908 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -15.1892 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12.6492 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -10.1092 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.5692 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at 17.8308 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
