(module pin_array_2mm_18x1 (layer F.Cu) (tedit 581B4D13)
  (tags CONN)
  (fp_text reference pin_array_2mm_18x1 (at 0.025 -2.775) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0.1 2.55) (layer F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 19 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 17 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 13 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 15 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 9 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -15 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -9 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
