(module uSD_Molex_47219-2001 (layer F.Cu) (tedit 54825794)
  (fp_text reference J1 (at 6.775 -6.625) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USD_CARD (at 7.40664 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user "PCB Edge" (at 15.61084 2.5908) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 4 smd rect (at 6.78 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7.88 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 10.08 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 8.98 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4.58 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.68 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.48 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad DGND smd rect (at 0 -8.3) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad DGND smd rect (at 13.75 -8.3) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad DGND smd rect (at 13.75 0) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad DGND smd rect (at 0 0) (size 1.45 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.38 -2.6) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
