(module uSIM (layer F.Cu) (tedit 56E33666)
  (fp_text reference REF** (at -3.9 0.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value uSIM (at -4.225 -0.875) (layer F.Fab))
  (pad C3 smd rect (at 0.6 1.27) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd rect (at 0.6 -1.27) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd rect (at 0.6 -3.81) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd rect (at 0.6 3.81) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd rect (at -6.65 -3.81) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd rect (at -6.65 -1.27) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd rect (at -6.65 1.27) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C8 smd rect (at -6.65 3.81) (size 0.54 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at 0 6.125) (size 1.2 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at 0 -6.125) (size 1.2 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at -6.39 -6.31) (size 1.2 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at -6.39 6.31) (size 1.2 0.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at -12.67 4.19 135) (size 1.6 0.94) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad GND smd rect (at -13.35 -4.88) (size 0.94 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
