(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 26)
    (no_connects 0)
    (area 327.924999 164.924999 344.075001 181.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 78)
    (zones 0)
    (modules 12)
    (nets 23)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.2032)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.39878 1.19888)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (solder_mask_min_width 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284196865)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Gerber_Starter_Adapter/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +3.3V)
  (net 2 /GPIO0_0)
  (net 3 /GPIO0_1)
  (net 4 /GPIO0_12)
  (net 5 /GPIO0_2)
  (net 6 /GPIO0_3)
  (net 7 /GPIO0_4)
  (net 8 /GPIO0_5)
  (net 9 DGND)
  (net 10 N-000001)
  (net 11 N-0000010)
  (net 12 N-0000012)
  (net 13 N-0000013)
  (net 14 N-000002)
  (net 15 N-0000023)
  (net 16 N-0000024)
  (net 17 N-000003)
  (net 18 N-000004)
  (net 19 N-000006)
  (net 20 N-000007)
  (net 21 N-000008)
  (net 22 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +3.3V)
    (add_net /GPIO0_0)
    (add_net /GPIO0_1)
    (add_net /GPIO0_12)
    (add_net /GPIO0_2)
    (add_net /GPIO0_3)
    (add_net /GPIO0_4)
    (add_net /GPIO0_5)
    (add_net DGND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module TSSOP20 (layer F.Cu) (tedit 523C032B)
    (at 336.0928 173.39056 270)
    (descr "SSOP 20 pins")
    (tags "CMS SSOP SMD SSOP20 SSOP-20")
    (clearance 0.14986)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 0.0762 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LPC812 (at -3.9116 -0.1016 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -2.921 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 17 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.27584 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 19 N-000006)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.6256 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.97536 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 /GPIO0_5)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.32512 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 /GPIO0_4)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.32512 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 /GPIO0_3)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.97536 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 /GPIO0_2)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.6256 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 N-0000010)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.27584 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 N-000001)
    )
    (pad 10 smd rect (at 2.921 2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 N-000002)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.921 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 N-0000012)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.27584 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.6256 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 N-0000013)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.97536 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 18 N-000004)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.32512 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.32512 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 9 DGND)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.97536 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 22 N-000009)
    )
    (pad 18 smd rect (at -1.6256 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 21 N-000008)
    )
    (pad 19 smd rect (at -2.27584 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 /GPIO0_0)
    )
    (pad 20 smd rect (at -2.921 -2.95 270) (size 0.39878 1.19888)
      (layers F.Cu F.Mask)
      (net 20 N-000007)
    )
    (model smd/cms_so20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.255 0.33 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402 (layer B.Cu) (tedit 523C041E)
    (at 337.058 174.91456)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 1.49352 -0.508) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 0.7366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 3 /GPIO0_1)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402 (layer B.Cu) (tedit 523C03B2)
    (at 337.0326 172.62856 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -1.4478 -0.07112 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 0.7366 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 3 /GPIO0_1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402 (layer B.Cu) (tedit 523C03AF)
    (at 335.82356 172.62856)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -1.47828 -0.02032) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 0.7366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 4 /GPIO0_12)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 16 N-0000024)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402 (layer B.Cu) (tedit 523C0406)
    (at 335.85404 174.91456 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 1.46304 0.49784 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 0 0.7366 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 4 /GPIO0_12)
    )
    (model smd\chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0.002))
      (scale (xyz 0.05 0.05 0.05))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_6x1 (layer F.Cu) (tedit 523C01BA)
    (at 335.915 166.20236)
    (tags CONN)
    (fp_text reference P3 (at -1.4732 2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_6 (at 0 2.6162) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-000003)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-000004)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-000009)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-000008)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0.0254) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000007)
    )
    (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_6x1 (layer F.Cu) (tedit 523C0188)
    (at 335.915 179.71516 180)
    (tags CONN)
    (fp_text reference P4 (at -0.0508 1.9304 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_6 (at 0 2.6162 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000012)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /GPIO0_12)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-000002)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-000001)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0.0254 180) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-0000010)
    )
    (model pin_array/pins_array_12x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 523C0457)
    (at 329.3364 172.95876 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -2.96672 -2.14376 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /GPIO0_5)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /GPIO0_4)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /GPIO0_3)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /GPIO0_2)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 523C0477)
    (at 342.52916 172.95876 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 3.29184 -2.17932 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /GPIO0_1)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 DGND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /GPIO0_0)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Mire_Ronde_1mm (layer F.Cu) (tedit 51005D6C)
    (at 339.05444 168.64584)
    (fp_text reference M2 (at 0 -1.75006) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MIRE_RONDE (at 0 1.84912) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 connect circle (at 0 0) (size 1.00076 1.00076)
      (layers F.Cu F.Mask)
    )
  )
  (module Mire_Ronde_1mm (layer F.Cu) (tedit 51005D6C)
    (at 331.69352 168.53916)
    (fp_text reference M1 (at 0 -1.75006) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MIRE_RONDE (at 0 1.84912) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 0 connect circle (at 0 0) (size 1.00076 1.00076)
      (layers F.Cu F.Mask)
    )
  )
  (module LOGO_TI_BACK_Copper_135 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 336.08264 170.72864 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 -4.48818 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO_TI_BACK_Copper_135 (at 0 4.48818 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_line (start 328 181) (end 328 165) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 344 181) (end 328 181) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 344 165) (end 344 181) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 328 165) (end 344 165) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.2032)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 333.23784 167.04564) (xy 334.41132 167.04056) (xy 335.0006 167.1066) (xy 335.28 168.03624) (xy 336.76336 167.63492)
        (xy 337.75904 167.894) (xy 338.06384 166.84244) (xy 338.96808 166.92372) (xy 339.33384 167.98544) (xy 340.36508 167.45204)
        (xy 341.11692 167.97528) (xy 340.39556 169.30116) (xy 340.64956 169.70248) (xy 342.15832 170.14952) (xy 342.14816 170.8912)
        (xy 341.64524 171.36872) (xy 340.70544 171.1198) (xy 339.9536 171.64304) (xy 340.45144 173.67504) (xy 339.91804 174.74184)
        (xy 338.44484 174.40656) (xy 337.90128 172.593) (xy 337.84032 172.02404) (xy 336.96656 171.71924) (xy 336.1182 171.03852)
        (xy 335.0514 170.27144) (xy 334.47736 170.434) (xy 332.6384 171.91736) (xy 331.58684 172.53712) (xy 330.95692 172.20692)
        (xy 330.49972 171.62272) (xy 330.29144 170.85564) (xy 330.52004 170.28668) (xy 332.0288 169.23512) (xy 333.0702 168.34104)
        (xy 333.34452 167.92956) (xy 333.17688 167.23868)
      )
    )
  )
)
